- [ ] LED индикация
	- [x] 30 prc
	- [x] 50 prc
	- [x] 70 prc
	- [x] 100 prc
	- [x] status green
	- [x] status red
	- [x] auto green
	- [x] auto red
	- [ ] uart RX
	- [ ] uart TX
- [x] UART to DEBUG
- [x] Buttons
	- [x] перезагрузка
	- [x] сброс
	- [x] скорость
- [ ] Reley
- [ ] 1-wire
- [ ] PWM
- [ ] HW Rev
	- [ ] hw_rev pin 1
	- [ ] hw_rev pin 2
	- [ ] hw_rev pin 3
- [x] DI дискретные входы
	- [x] DI_1
	- [x] DI_2

