Контроллер будет перезагружен через 10 секунд.

Смена пароля на вход в систему для:

Загрузка сертификата.

Выбор файла

# Настройки

- SNMP
- Сухие контакты
- Аккумуляторы
- Сетевые параметры
- Аварии
- Сервис
- Безопасность
- Время

SNMP
Сервер 1
Сервер 2
Сервер 3
Сервер 4
Сервер 5
Read Community
Write Community
Сухие контакты

#### Дискретные входы

№ | Нормальное состояние
--- | ---
1 |

#### Релейные выходы

№ | Источник
--- | ---
1 |
2 |

Аккумуляторные батареи
Мин. напряжение ячейки (В)
Макс. напряжение ячейки (В)
Емкость батареи (А·ч)
Полная мощность ИБП (кВА)
Сетевые параметры
Получить IP-адрес автоматически
IP-адрес устройства
IP-адрес шлюза
Маска подсети
Аварии

#### Температура (°C)

Нижняя граница
Верхняя граница
Гистерезис

#### Нагрузка (%)

Верхняя граница
Гистерезис

#### Входное напряжение (В)

Нижняя граница
Верхняя граница
Гистерезис
Сервис

#### Аккумуляторные батареи

Время теста (1-99 мин)

#### Контроллер мониторинга

#### Нагрузка

Откл. через (мин)
Безопасность

#### RADIUS сервер

Включить
Сервер
Порт
Пароль
Код access

#### Контроллер

Включить авторизацию
Установка даты и времени
Часовой пояс
Режим
Дата
Время
Сервер
Последняя синхронизация