Контроллер будет перезагружен через 10 секунд.

Смена пароля на вход в систему для:

# Настройки

- SNMP
- Датчики
- Аккумуляторы</aДатчики>
- Сетевые параметры
- Прозрачный канал
- Аварии
- Сервис
- Время

SNMP
Сервер 1
Сервер 2
Сервер 3
Сервер 4
Сервер 5
Read Community
Write Community
Датчики

#### Дискретные входы

№ | Название | Норм. состояние
--- | --- | ---
1 |  |
2 |  |

#### Датчики температуры

№ | Назначение
--- | ---
1 |
2 |

Аккумуляторные батареи
Мин. напряжение ячейки (В)
Макс. напряжение ячейки (В)
Сетевые параметры

#### Сеть

Получить IP-адрес автоматически
IP-адрес устройства
IP-адрес шлюза
Маска подсети
Прозрачный канал
Включить

#### Сетевые параметры

Порт

#### Настройки порта RS-485

Скорость (бит/с)
Четность
Биты данных
Стоповые биты
Аварии

#### Температура АКБ (°C)

Нижняя граница
Верхняя граница
Гистерезис

#### Температура Шкафа (°C)

Нижняя граница
Верхняя граница
Гистерезис

#### Выходное напряжение (В)

Нижняя граница
Верхняя граница
Гистерезис
Сервис

#### Аккумуляторные батареи

Время теста (1-99 мин)

#### Контроллер мониторинга

#### Нагрузка

Откл. через (мин)
Установка даты и времени
Часовой пояс
Режим
Дата
Время
Сервер
Последняя синхронизация